Скрытый щелевой диффузор серии TLM
1. BIM модели линейных щелевых диффузоров представлены длинной от 200 до 2900 мм.
Серия TLM имеет диапазон высоты щели от 40 до 50 мм с шагом 10 мм.

Количество врезок от 1 до 10 шт.

Размер круглых врезок от 100 до 315 мм.

Размеры овальных и прямоугольных врезок выбираются с помощью выпадающих списков: 
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2. У всех диффузоров 4 варианта КСД:
· КСД – обычная камера статического давления.
· КСД-У – уменьшенная камера статического давления.
· КСД-У-О – уменьшенная камера статического давления с овальными врезками.

· КСД-У-П – уменьшенная камера статического давления с прямоугольными врезками.

По этому принципу для увеличения быстродействия разделены и семейства в Revit:
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Также модели разделены на Приток и Вытяжку.

У моделей с КСД и КСД-У есть возможность выбора типа Муфты:

· КСД – камера статического давления без регулирующего устройства.

· КСP/КСР-1 – камера статического давления с регулирующим устройством.
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3. У моделей с КСД и КСД-У, 4 варианта расположения врезок, а также вариант без врезок.

· ВВ – Верхняя врезка.
· ОВ – Осевая врезка.

· БВ(Л) – Боковая врезка слева.
· БВ(П) – Боковая врезка справа.

· Без врезки.

Данное разделение реализовано через типоразмеры семейства:
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У моделей с КСД-У-О и КСД-У-П только два варианта расположения врезки ВВ и ОВ.
При выборе типоразмера Без врезки можно изменять размер КСД с помощью параметра 

Глубина КСД: 
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Параметр Смещение КСД доступен только для семейства с обычной камерой 

статического давления и смещает КСД относительно дифуузора.

4. У всех моделей серии TLM есть возможность выбора модульной секции:

· F1 – Одиночная секция с фланцами.

· F2 – Одиночная секция с заглушками.

· E1 – Концевая секция с одним фланцем.

· E2 – Концевая секция с одной заглушкой.

· M – Промежуточная секция.
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В случае выбора неправильной конфигурации появиться предупреждение в модели, а также в параметре ADSK_Марка.

Также у всех моделей доступна опция перегородки внутри КСД:
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Смещение перегородки осуществляется с помощью параметра Перегородка_отступ слева от края в группе параметров Размеры.
5. Модели приточных диффузоров имеют функцию выбора распределения воздушных потоков:

· Вертикальный поток.(по умолчанию)
· Горизонтальный поток. 
Влияет на положение дефлектора внутри диффузора, а также влияет на аэродинамические показатели.

Дефлектор поставляется как дополнительная комплектация, поэтому при необходимости может быть отключен.
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6. Присутствует возможность автоматического подбора диффузора как для длины, так и для количества врезок:
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При включении Автоподбора, необходимо вести значения для параметров:
· Vтреб.сеч.диф - требуемая скорость в живом сечении диффузора. 

· Vтреб.сеч.врезки - требуемая скорость в сечении одной врезки.
· Шаг приращения длины – шаг длины с которым будет подбираться диффузор.
· ADSK_Расход воздуха

После этого будет подобрана оптимальная длина диффузора в зависимости от высоты щели диффузора, а также оптимальное количество врезок в зависимости от размера врезки, а также от общего Расхода воздуха.
Данные параметры показывают фактическую скорость в живом сечении диффузора, а также скорость в сечении одной врезки:
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Данные параметры показывают требуемую длину диффузора в зависимости от требуемой скорости в живом сечении и Расхода воздуха, а также требуемое количество врезок в зависимости от требуемой скорости в сечении врезки и Расхода воздуха:
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Данный параметр показывает расход воздуха на одну врезку:
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7. Данная серия диффузоров может быть уставлена как на потолки, так и на стены:
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При этом диффузор вырезает необходимую щель, для этого необходимо использовать инструмент "Вырезать" (вкладка "Изменить"):
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8. Для настройки размера условно-графического отображения используйте параметр Размер УГО:

[image: image15.png]Pasmepsl
~Avnooysop--

ADSK_Paswmep_llinpura 10000
Lilens Beicora 300
[Paswep YO 2000
T

Cmewerive KO 00
NBpesok 1
Bpeska_uametp 1600
Meperopoaka_orcryn 2000
Tny6ura KCA 2000




[image: image16.png]



Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей или появятся 
предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:                                                                                                          
                                                                                                                                    8 (495) 730-63-73,
Почта: zakaz@ventreshetki.com                                                               Телефон: 8 (926) 075-34-87,

                                                                                                                                    8 (800) 505-63-73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
